**Ponuka na odpredaj Sedačková lanovka s pevným uchytením TS3 v Bachledovej doline**, Sedačka bola vyrobená v roku 1984, do prevádzky bola spustená v roku 1986. Prevádzkovaná len v zimnej sezóne a od roku 2011 prevádzkovaná celoročne. V roku 2009 bola vykonaná významná rekonštrukcia vozňov, nový rozbehový nástupný pas a úplne nová elektronika.

**Technické údaje TS3**

Výrobca: Tatralift, a.s. Kežmarok

Rok výroby: 1984

Uvedenie do prevádzky: 1986

Šikmá dĺžka: 1526,25

Prevýšenie: 254,67m

Poháňacia/napínacia stanica: dole

Konštrukčná/najvyššia dovolená rýchlosť: 2,5 m/s

Počet vozňov na trati: 152 ks (+ servisný vozeň)

Počet podpier: 15ks ( 1x portál, 1x nosno-tlačná, 13x nosné)

Hlavný pohon: elektricky jednosmerný motor 160kW

Núdzový pohon: asynchrónny krúžkový el. motor SMR 45 kW

Priemer dopravného lana: 33,5 mm

Rozchod lán na trati: 4340 mm

Záložný zdroj: Naftový motor tatra ....

CENA DOHODOU

kontaktná osoba: Dušan Šiška 0911 977 488

Andrej Krasuľa 0911 977 484